|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 廠牌名稱 | 日月大股份有限公司 | 凱森電機有限公司 | 浩博極智動能科技股份有限公司 | 富晟企業社 | 瑩達綠能科技股份有限公司 | 威剛科技股份有限公司 | 蘭芯系統股份有限公司 |
| 聯絡電話 | 0917-877-296 | 04-2539-1110 | 0988-211-111 | 06-6529107 | 0933-032809 | 02-8228-0886分機19274 | 0920-067563 |
| 增氧機型式 | 水車式增氧機 | 水車式增氧機 | 葉片式增氧機 | 水車式增氧機 | 水車式增氧機 | 水車式增氧機 | 水車式增氧機 |
| 增氧機型號 | T-01 | KS00180 | BB-DC01 | FS-DC3 | YD-01 | ＩＯＥ０１ | AQPW-101 |
| 增氧能力(kg/h) | 1.17 | 1.19 | 1.1925 | 1.159 | 1.155 | 1.155 | 1.152 |
| 動力效率(kg/h-Kw) | 1.764 | 2.101 | 2.1775 | 1.732 | 1.855 | 1.842 | 1.798 |
| 增氧機外觀尺寸(公分) | 163×172.7×72.1 | 180×183×66 | 186.5×200×68.5 | 203×183×66 | 163×173×73 | L204\*W175\*H68cm | 205x187x89 |
| 總重量(公斤) | 95 | 73 | 78 | 71.3 | 88 | 83kg | 84 |
| 馬力(HP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1HP | 1 |
| 電壓 | 220V | 3相220V | 單相220V | 單相220V | 220V | 220V | 單相/三相 |
| 極數 | 20P | 16P | 20P | 16P | 20P | 24P | 220V |
| 槳葉數量 | 16片×2輪 | 8片×2輪 | 8片×2輪 | 16片×2輪 | 12片×2輪 | 8片×2輪 | 8 |
| 槳葉尺寸 | 直徑67.5公分 | 直徑66公分；寬21.5公分 | 直徑65公分；寬20公分 | 直徑66公分；單片寬16公分 | 直徑67  .5公分 | 直徑66\*19.2cm | 8葉x2 |
| 浮台/數量 | 浮船/2 | 浮船/2 | 塑膠管/4 | 浮管/4 | 浮管/2 | 浮管/4 | 直徑67公分 |
| 浮筒尺寸(公分) | 163×32.5×18 | 180×32×20 | 200×17×17 | 203×16.5 | 163×32.5×18 | 16.5\*L204cm | 寬22公分 |

**變頻水車或水車用馬達廠牌及規格資料表**

1. 本表係公告由國立成功大學前瞻綠色產業科技研究暨驗證中心綠色產品檢測實驗室認證之合格廠商，倘有異動將更新於本府農業處網頁公告區(資料來源：中華民國養殖漁業發展協會)。
2. 購置之水車或馬達產品品質及服務皆由廠商負責，請欲選購漁民自行選擇適合之廠商。