108年度輔導優質農產業產銷計畫補助項目及基準

附件一

1.行政院農業委員會主管計畫補助基準

| 編號 | 補助項目 | 補助基準 | 補助對象 | 備註 | 主辦單位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0112 | 栽培高架設施 | 1.固定式栽培高架設施：補助不超過1/2為原則，每0.1公頃最高補助12萬元。2.移動式栽培高架設施：補助不超過1/2為原則，每0.1公頃最高補助16.5萬元。 | 農民團體、產銷班、農民 | 補助對象之農民為青年農民、取得有機(含轉型期)或產銷履歷驗證、臺灣農產品生產（責任）追溯管理、經本會審認通過友善環境耕作推廣團體登錄有案友善耕作者，優先補助。 | 農糧署 |
| 0119 | 溫網室設施環境控制及生產設備 | 補助不超過1/2為原則，補助設備及最高補助額度如附表三。 | 農民團體、產銷班、農民 | 補助對象之農民為青年農民、取得有機(含轉型期)或產銷履歷驗證、臺灣農產品生產（責任）追溯管理、經本會審認通過友善環境耕作推廣團體登錄有案友善耕作者，優先補助。  | 農糧署 |

2.溫網室設施環境控制及生產設備

| 補助項目 | 規格 | 最高補助額度 |
| --- | --- | --- |
| 溫室環控系統 | 包含監控控制系統介面及軟體、溫室內部環境監控及外部環境監測。 | 15萬元/組 |
| 水養液供應系統 | 包含控制系統介面及軟體，水養液管理（pH和EC監控），具依日輻射或土壤水分等監測值控制灌溉功能。 | 10.5萬元/組 |
| 內循環風扇 |  | 4,500元/台；每0.1公頃最高補助6台 |
| 降溫風扇 | 又名負壓風扇，須1馬力以上，具不銹鋼片，葉片面直徑50”，並含活動百葉及離心推桿。 | 2.4萬元/台 |
| 光控式電動遮蔭 | 內遮蔭 | 12萬元/0.1公頃 |
| 外遮蔭 | 15萬元/0.1公頃 |
| 微霧降溫系統 | 塑膠管路(含主機、管路、噴嘴、電動(磁)閥與控制系統等。) | 3.75萬/0.1公頃 |
| 金屬管路(含主機、管路、噴嘴、電動(磁)閥與控制系統等。) | 12萬元/0.1公頃 |
| 自動噴藥系統 | 手動控制系統 | 3.75萬元/0.1公頃 |
| 電腦控制系統 | 6萬元/0.1公頃 |
| 自走懸吊桿式噴灑系統 | 含懸吊軌道、行走架、噴桿、噴頭、管路、馬達與傳動機構、高壓幫浦及控制系統等。 | 5萬元/組 |
| 溫室電動天窗 |  | 550元/平方公尺；合計每0.1公頃最高補助13.2萬元 |
| 水質過濾系統 | 含砂濾及軟水設備，軟水造水能力需可達日產50噸以上，軟水儲槽需10噸以上。 | 22.5萬元/組 |
| 其他設備 | 凡未列於本附表前揭項目，涉及溫網室設施內部、外部及土壤等環境監測設備、環境調控設備、養液供應及相關生產設備等。 | 補助不超過1/2為原則 |